|  |
| --- |
|  |
| "СП 475.1325800.2020. Свод правил. Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства"(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 22.01.2020 N 26/пр)(ред. от 27.12.2022) |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 09.01.2025  |

Утвержден и введен в действие

[Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=350115) Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 22 января 2020 г. N 26/пр

**СВОД ПРАВИЛ**

**ПАРКИ**

**ПРАВИЛА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**И БЛАГОУСТРОЙСТВА**

Parks. Rules for urban design and landscaping

**СП 475.1325800.2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100025), утв. [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=444564&dst=100005)Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр) |  |

**Дата введения**

**23 июля 2020 года**

**Предисловие**

**Сведения о своде правил**

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ", ГАУ "Институт Генплана Москвы"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=350115&dst=100005) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 января 2020 г. N 26/пр и введен в действие с 23 июля 2020 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет*

**Введение**

Настоящий свод правил разработан с учетом положений федеральных законов от 27 декабря 2002 г. [N 184-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471095) "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. [N 384-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471020) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [[8]](#P1028), от 23 ноября 2009 г. [N 261-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [[9]](#P1029), от 22 июля 2008 г. [N 123-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465775) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [[7]](#P1027), от 4 декабря 2006 г. [N 200-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470040) "Лесной кодекс Российской Федерации" [[2]](#P1022), от 14 марта 1995 г. [N 33-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483071) "Об особо охраняемых природных территориях" [[4]](#P1024), от 19 марта 1997 г. [N 60-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468594) "Воздушный кодекс Российской Федерации" [[5]](#P1025), в развитие [СП 42.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176) "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Свод правил разработан авторским коллективом: ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ" (руководитель темы - д-р техн. наук *Л.А. Андреева*, канд. техн. наук *А.Г. Колчанов*, *И.П. Потапов*, *А.В. Багинов*), ГАУ "Институт Генплана Москвы" (*О.А. Гармаш*, *А.А. Авилова*, д-р биол. наук, академик РЭА *А.А. Минин*, *Т.Н. Левина*, *М.В. Елагина*, *И.Ю. Антипова*), академик РААСН *О.В. Малинова.*

Изменение N 1 к настоящему своду правил разработано авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (канд. архитектуры *Д.К. Лейкина*, канд. техн. наук *Е.Н. Боровик*, канд. архитектуры *Л.Ф. Страшнова*), ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" (канд. техн. наук *В.А. Гутников*, *Н.Б. Воронина*, *Е.В. Климова*, канд. архитектуры *С.И. Яхкинд*).

(абзац введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100025), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**1 Область применения**

(раздел 1 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100027), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и реконструкцию существующих парков на территориях городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений и содержит основные требования к их размещению и организации территории.

Настоящий свод правил распространяется на территории с объектами культурного наследия в части, не противоречащей [[6]](#P1026).

Настоящий свод правил не распространяется на особо охраняемые природные территории [[4]](#P1024).

**2 Нормативные ссылки**

(раздел 2 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100027), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

[ГОСТ 17.8.1.01-86](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4962) Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения

[ГОСТ 17.8.1.02-88](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=23235) Охрана природы. Ландшафты. Классификация

[ГОСТ 18486-87](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=1972) Лесоводство. Термины и определения

[ГОСТ 19179-73](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=2357) Гидрология суши. Термины и определения

[ГОСТ 24835-81](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=2110) Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия

[ГОСТ 24909-81](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4690) Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические условия

[ГОСТ 25100-2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26118) Грунты. Классификация

[ГОСТ 25769-83](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4407) Саженцы деревьев хвойных пород для озеленения городов. Технические условия

[ГОСТ 26869-86](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4938) Саженцы декоративных кустарников. Технические условия

[ГОСТ 27593-88](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=1448) Почвы. Термины и определения

[ГОСТ 28055-89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ATN&n=30876) Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы. Технические условия

[ГОСТ 28329-89](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=16459) Озеленение городов. Термины и определения

[ГОСТ 32957-2014](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=19730) Дороги автомобильные общего пользования. Экраны акустические. Технические требования

[ГОСТ 33807-2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=16458) Безопасность аттракционов. Общие требования

[ГОСТ Р 51724-2001](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=525) Экранированные объекты, помещения, технические средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиеническим нормативам

[ГОСТ Р 52024-2003](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=12451) Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования

[ГОСТ Р 52025-2021](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28977) Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей

[ГОСТ Р 52131-2019](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25411) Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования

[ГОСТ Р 52169-2012](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17342) Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования

[ГОСТ Р 52301-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17775) Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования

[ГОСТ Р 55935-2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=19008) Состав и порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства

[ГОСТ Р 56891.3-2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=11777) Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 3. Произведения искусства

[ГОСТ Р 56891.4-2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=11778) Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 4. Исторические территории и историко-культурные ландшафты

[ГОСТ Р 57007-2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=28049) Наилучшие доступные технологии. Биологическое разнообразие. Термины и определения

[ГОСТ Р 57013-2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=21122) Услуги населению. Услуги зоопарков. Общие требования

[ГОСТ Р 57617-2017](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=21995) Объекты отдыха, развлечения, культуры и спорта на открытой водной поверхности и их инфраструктура. Термины и определения

[ГОСТ Р 58875-2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25710) "Зеленые" стандарты. Озеленяемые и эксплуатируемые крыши зданий и сооружений. Технические и экологические требования

[ГОСТ Р 59370-2021](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27089) "Зеленые" стандарты. Посадочный материал декоративных растений

[СП 1.13130.2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487625&dst=100013) Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

[СП 2.13130.2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468315&dst=100012) Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

[СП 3.13130.2009](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=10670) Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

[СП 4.13130.2013](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33564) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями N 1, N 2, N 3)

[СП 17.13330.2017](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32552) "СНиП II-26-76 Кровли" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

[СП 30.13330.2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34212) "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями N 1, N 2)

[СП 31.13330.2021](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28650) "СНиП 2.04.02-84\* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

[СП 32.13330.2018](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540) "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

[СП 34.13330.2021](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26904) "СНиП 2.05.02-85\* Автомобильные дороги"

[СП 35.13330.2011](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34262) "СНиП 2.05.03-84\* Мосты и трубы" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

[СП 42.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176) "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

[СП 47.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27119) "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения" (с изменением N 1)

[СП 48.13330.2019](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28792) "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменением N 1)

[СП 51.13330.2011](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=31817) "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

[СП 52.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28577) "СНиП 23-05-95\* Естественное и искусственное освещение" (с изменениями N 1, N 2)

[СП 59.13330.2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34256) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменением N 1)

[СП 60.13330.2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34259) "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1)

[СП 82.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405) "СНиП III-10-75 Благоустройство территорий" (с изменениями N 1, N 2)

[СП 104.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27029) "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления" (с изменением N 1)

[СП 113.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=24868) "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1)

[СП 115.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=22434) "СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий"

[СП 116.13330.2012](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30222) "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (с изменением N 1)

[СП 118.13330.2022](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34257) "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменением N 1)

[СП 124.13330.2012](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34427) "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

[СП 131.13330.2020](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30822) "СНиП 23-01-99\* Строительная климатология" (с изменением N 1)

[СП 132.13330.2011](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=14067) Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

[СП 140.13330.2012](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32257) Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением N 1)

[СП 256.1325800.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=31645) Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)

[СП 276.1325800.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29018) Здания и территории. Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков (с изменением N 1)

[СП 317.1325800.2017](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29023) Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ (с изменением N 1)

[СП 332.1325800.2017](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32255) Спортивные сооружения. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2)

[СП 383.1325800.2018](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32256) Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования

[СП 396.1325800.2018](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513) Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования (с изменениями N 1, N 2)

[СП 399.1325800.2018](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29030) Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа

[СП 425.1325800.2018](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=23760) Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования

[СП 436.1325800.2018](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33322) Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования

[СП 438.1325800.2019](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=23838) Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования

[СП 441.1325800.2019](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30238) Защита зданий от вибрации, создаваемой железнодорожным транспортом. Правила проектирования (с изменением N 1)

[СП 461.1325800.2019](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25163) Биопереходы на объектах транспортной инфраструктуры. Правила проектирования

[СП 473.1325800.2019](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25351) Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования

[СП 502.1325800.2021](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27634) Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ

[СанПиН 1.2.3685-21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137) Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

[СанПиН 2.1.4.1110-02](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=13040&dst=100012) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

[СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=86855&dst=100012) Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях

[СанПиН 2.1.3684-21](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041) Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

[СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411554&dst=100012) Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

[СанПиН 2.3/2.4.3590-20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&dst=100037) Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

**3 Термины, определения и сокращения**

(раздел 3 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100027), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**3.1 Термины и определения**

В настоящем своде правил применены термины по [[4]](#P1024), [ГОСТ 28329](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=16459), [ГОСТ Р 55935](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=19008), [ГОСТ Р 56891.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=11777), [ГОСТ Р 56891.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=11778), [СП 42.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176), [СП 82.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405), [СП 140.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32257), [СП 396.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513), [СП 461.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25163), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **аллея:** Пешеходная или парковая дорога, обсаженная по обеим сторонам одним или более рядами свободно растущих или формованных деревьев (в ряде случаев в сочетании с кустарниками); различаются главные аллеи (от основного входа (входов) в парк) и второстепенные аллеи (дополнительные к основным, для прогулок по парку); по назначению пешеходные аллеи могут быть пешеходными, велопешеходными, приспособленными для движения транспортных средств.

3.1.2

|  |
| --- |
| **благоустройство территории:** Деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.[[1](#P1021), [статья 1, пункт 36](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026&dst=2101)] |

3.1.3 **допустимая антропогенная нагрузка на окружающую среду:** Величина допустимого совокупного воздействия всех факторов жизнедеятельности человека на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

3.1.4 **дорожно-тропиночная сеть:** Сеть пешеходных и транспортных коммуникаций, состоящая из основных и второстепенных парковых и пешеходных дорог, дорожек для движения велотранспорта, троп для прогулок и укрепления здоровья граждан, занятий физической культурой и спортом на свежем воздухе, поддержания санитарного и эстетического состояния, содержания территории парка, предназначенная для движения пешеходов и транспорта на территории парка, обеспечивая связность функциональных зон парка и входных групп.

3.1.5 **зонирование (функциональное) территории:** Выделение в парке зон, различных по функциональному назначению, например, зоны зрелищных мероприятий, спорта, прогулок и тихого отдыха, административно-хозяйственные зоны, входные зоны и т.д.

3.1.6 **интродукционный вид:** Растения, преднамеренно или случайно перенесенные за пределы естественного ареала их природного распространения.

3.1.7 **ландшафтный парк:** Территория тематического парка в границах муниципального образования, где сочетаются максимально сохраненные или воссозданные природные ландшафты и экосистемы с целенаправленно созданными территориями для рекреации и полноценного культурного круглогодичного отдыха в природной среде, совмещенного с познавательным природоохранным просвещением.

3.1.8 **лесопарк (лесопарковая зона):** Парк, благоустроенный на одном или нескольких лесных участках лесного фонда [[2]](#P1022), предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, и (или) земельных участках в лесах на землях населенных пунктов или иных землях, предназначенных и используемых для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

3.1.9

|  |
| --- |
| **лесопарковые зеленые пояса:** Зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.[[14](#P1034), [глава IX, статья 62.1, пункт 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471223&dst=576)] |

3.1.10 **парк:** Озелененная территория общего пользования в границах муниципального образования, используемая для отдыха, прогулок и (или) иной разрешенной рекреационной деятельности, представляющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект, являющийся неотъемлемым элементом природного каркаса населенного пункта, общегородской системы озеленения и рекреации.

Примечание - Помимо рекреационных функций парки выполняют средообразующие, культурно-воспитательные, историко-культурные, эстетические, экологические, санитарно-гигиенические, природоохранные функции.

3.1.11 **парк культуры и отдыха:** Парк, предназначенный для организации отдыха, досуга и укрепления здоровья граждан, прогулок, развлечения и удовлетворения духовных и культурных потребностей населения.

3.1.12 **природный каркас территории:** Совокупность наиболее активных и взаимосвязанных в экологическом отношении природных комплексов, объектов и элементов (реки и речные долины, лесные массивы и другие природные объекты), от которых зависит жизнеустойчивость природной среды для данной территории.

3.1.13

|  |
| --- |
| **рекреационная емкость территории [акватории]:** Количественно выраженная способность территории [акватории] обеспечивать некоторому числу людей психологический комфорт для отдыха и оздоровления без деградации природной среды или антропогенных элементов в ландшафте.[ГОСТ Р 57617-2017, [пункт 38](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=21995&dst=100075)] |

3.1.14 **рекреационная нагрузка:** Показатель антропогенного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на единицу площади с учетом времени их пребывания на объекте рекреации и вида отдыха.

3.1.15 **сомкнутость полога (крон) древостоя:** Отношение суммы площадей горизонтальных проекций крон деревьев в древостое (без учета площади их перекрытия) к общей площади участка покрытых лесной растительностью земель, на котором произрастает этот древостой; выражается в десятых долях единицы, принимая за единицу сомкнутости соприкосновение крон друг с другом без просветов.

3.1.16 **тематический парк:** Рекреационная территория многофункционального парка, в состав которой входят участки с воссоздаваемыми интересными формами рельефа, декоративные водоемы, познавательные объекты (места археологических раскопок и т.п.), с возможностью совмещения отдыха с познавательной деятельностью, могут формироваться как тематические парки: археологический, ландшафтный и др.

3.1.17 **тип пространственной структуры;** ТПС: Классификационный признак объемно-пространственной структуры, определяемый сомкнутостью полога древесных насаждений, густотой и характером их размещения.

3.1.18 **функционально-планировочный каркас территории парка:** Система планировочных центров функциональных зон и соединяющих их планировочных осей (главные элементы дорожно-тропиночной сети), обеспечивающих связность различных территорий парка между собой и со входами/выходами.

3.1.19

|  |
| --- |
| **элементы благоустройства:** Декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.[[1](#P1021), [статья 1, пункт 38](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026&dst=2103)] |

**3.2 Сокращения**

В настоящем своде правил применены следующие сокращения:

ГГМУ - гипогеомагнитные условия;

ГМП - уровень ослабления геомагнитного поля;

ЗСО - зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения);

МАФ - малые архитектурные формы;

МГН - маломобильные группы населения;

НГПТОП - наземный городской пассажирский транспорт общего пользования;

ОКН - объект культурного наследия;

ПБМО - правила благоустройства муниципального образования (муниципальных и городских округов, городских и сельских поселений, внутригородских районов);

ПДК - предельно допустимые концентрации;

ПДУ - предельно допустимый уровень;

ПЗЗ - Правила землепользования и застройки;

ППТ - Проект планировки территории;

РНГП (МНГП) - региональные (местные) нормативы градостроительного проектирования;

СИМ - средства индивидуальной мобильности;

ТКО - твердые коммунальные отходы;

ТПУ - транспортно-пересадочный узел;

УДС - улично-дорожная сеть;

ШДВ - школа длительного выращивания;

ЭМП - электромагнитное поле.

**4 Общие положения**

(раздел 4 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100027), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

4.1 Парки входят в состав рекреационных зон городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений и предназначены для отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, культурно-просветительской и культурно-воспитательной деятельностью, осуществляют санитарно-гигиенические, природоохранные функции, служат элементами связи в планировочной структуре территории.

В территории, предполагаемые под создание и развитие, в том числе реконструкцию, парков включаются территории, сохранившие биологическое и ландшафтное разнообразие, водные объекты (реки, ручьи, водоемы), элементы овражно-балочной системы, исторические планировочные элементы и т.д.

В целях реализации права на благоприятную окружающую среду, при невозможности достижения минимальной нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений в условиях реконструкции, в границах населенных пунктов на основе существующих лесных участков следует формировать лесопарковые зеленые пояса, включающие территории, на которых расположены леса, и озелененные территории в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесным участкам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

При создании лесопарков на землях лесного фонда, без последующего перевода земель в другие категории, настоящий свод правил применяется в части, не противоречащей требованиям [[2]](#P1022), [[16]](#P1038), [[17]](#P1040).

4.2 Классификация парков приведена в [приложении А](#P850): по территориальной доступности; по природно-ландшафтным признакам; по функциональной специализации; по размерам территории; по приемам формирования парковых ландшафтов.

4.3 Планирование системы парков как элементов природного каркаса, включающего русла рек и ручьев, а также иные водные объекты, площадные участки природных территорий, необходимо предусматривать с учетом 5.2.

4.4 Парки рекомендуется размещать в пределах жилой и общественно-деловой застройки, а также на реорганизуемых промышленных территориях в зависимости от исторически сложившихся градостроительных и природных условий в виде:

- обособленных озелененных территорий, размещаемых равномерно в застройке;

- крупных озелененных территорий (клиньев), проходящих от границ городского населенного пункта до его центральных районов;

- комплекса парков и набережных, пересекающих населенный пункт вдоль поймы реки или водохранилища;

- широкой полосы озелененных территорий, расположенных параллельно застройке и/или смежно с ней (при линейном развитии городского населенного пункта);

- линейно-полосового размещения парковых территорий;

- массивов озелененных территорий, окружающих обособленные городские районы.

4.5 Следует обеспечивать доступность всех функциональных зон парка МГН с учетом требований [СП 59.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34256).

**5 Градостроительные требования**

(раздел 5 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100027), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

5.1 При проектировании парков следует учитывать лесорастительные зоны и лесные районы (в составе соответствующих географических зон) Российской Федерации [[18]](#P1042):

- зону притундровых лесов и редкостойной тайги;

- таежную зону;

- зону хвойно-широколиственных лесов;

- лесостепную зону;

- степную зону;

- зону полупустынь и пустынь;

- зону горного Северного Кавказа и горного Крыма;

- Южно-Сибирскую горную зону.

5.2 Создание и развитие парков на территории городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений осуществляется путем формирования современной городской среды, размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения согласно [[20](#P1046), [статья 39.6, пункт 2, подпункт 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491416&dst=470)].

На карте (картах) генерального плана планируемого размещения объектов местного значения поселения или округа отображаются объекты в области озеленения, планируемые при создании и развитии, в том числе реконструкции.

Примечание - В составе положения о территориальном планировании генерального плана указывают сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения в области озеленения, их основные характеристики и местоположение.

Проектирование, реконструкцию и благоустройство парков осуществляют с учетом ПБМО на основании [[10]](#P1030) с учетом [[21]](#P1048), [[22]](#P1050).

Проектирование, реконструкцию объектов капитального строительства на территории парков осуществляют в порядке, предусмотренном [[1]](#P1021).

5.3 Площадь парка, вместимость парковых сооружений и площадок, общую посещаемость парков принимают в зависимости от: численности и социально-демографического состава населения обслуживаемой парком территории; уровня территориальной доступности; планируемой функциональной специализации парка [(приложение А)](#P850).

5.4 При формировании новых парков в пределах границ населенных пунктов целесообразно принимать размеры парка ориентировочно следующие: районного значения - от 2 до 10 га; общегородского значения - 10 га и более.

Примечание - Минимальная площадь территории специализированного парка может быть уменьшена до 0,5 га по заданию на проектирование.

Парк может состоять из одного, двух и более земельных участков.

5.5 Радиусы обслуживания парков принимаются по времени их доступности, в том числе ориентировочно для парков:

- районного значения - пешеходная доступность до 20 мин (до 2 км), на общественном транспорте в соответствии с [пунктом 9.4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176&dst=100419) СП 42.13330.2016;

- общегородского значения - доступность на общественном транспорте 30 - 45 мин.

Для парков регионального значения, предназначенных для посетителей из населенных пунктов региона, транспортная доступность принимается 60 мин и более.

Для парков федерального значения, являющихся наиболее ценным достоянием государства и привлекающих посетителей из населенных пунктов России и зарубежных стран, радиус доступности - не регламентируется.

Примечание - Значения доступности могут уточняться в РНГП (МНГП).

5.6 По функциональной специализации парки подразделяют на типы:

I - многофункциональный парк (парк культуры и отдыха, парк развлечений; тематический парк, в т.ч. ландшафтный парк) - объект ландшафтной архитектуры многофункционального назначения рекреационной направленности с развитой системой благоустройства, предназначенной для периодического массового отдыха населения;

II - специализированный парк - объект ландшафтной архитектуры с преобладанием одной из рекреационных функций [спортивная, детская, мемориальная, прогулочная, выставочная, этнографическая, научная (например: ботанический сад, зоологический парк), оздоровительная, курортная, бальнеологическая и т.д.].

5.7 На территории парков могут находиться объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, не являющиеся ОКН [[6]](#P1026).

Примечание - Исключается размещение зданий, сооружений (площадок), изменяющих исторически сложившийся ландшафт, нарушающих режим содержания памятников истории и культуры [[6]](#P1026).

5.8 Общая площадь озелененных территорий парков включает площадь акваторий поверхностных водных объектов, расположенных в границах земельных участков парков, и принимается в зависимости от функциональной специализации парка [(5.6)](#P232):

типа I - не менее 50%;

типа II:

- лесопарков - не менее 80%;

- произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, парковых территорий ансамблей ОКН - не менее 70% с соблюдением особого режима использования земель в границах территорий ОКН;

- спортивных и других типов парков - не менее 50%;

- для иных парков площадью 2 га и менее по 5.4 - не менее 40%.

5.9 Функционально-планировочный каркас территории парка следует формировать, начиная с определения местоположения входов в парк и сложившихся на его территории пешеходных связей (при наличии). При этом следует учитывать основные направления внешних подходов к парку:

- из зон прилегающей застройки жилого назначения;

- от крупных объектов общественного и производственного назначения;

- от станций и остановочных пунктов скоростного внеуличного транспорта (метрополитена, городских и пригородно-городских железных дорог), от остановочных пунктов НГПТОП;

- от транспортно-пересадочных узлов.

Количество входов в парк (выходов из него) и их местоположение необходимо определять из условий обеспечения кратчайших путей движения пешеходов от вышеуказанных источников формирования пешеходных потоков.

Главный вход в парк следует располагать исходя из наибольшей величины ожидаемых пешеходных потоков, направленных ко входам в парк.

5.10 При проектировании парков не рекомендуется предусматривать прохождение через их территорию городских улиц и дорог [(СП 396.1325800)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513) и автодорог общей сети [(СП 34.13330)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26904).

5.11 Следует исключать пересечение улицами и дорогами и (или) автодорогами общей сети частей парков и разрабатывать альтернативную трассировку линейного объекта.

При пересечении парка городскими улицами и дорогами и (или) автодорогами общей сети необходимо обеспечивать удобные и безопасные пешеходные связи территорий парка, расположенные по разные стороны данных улиц и дорог по направлениям движения основных пешеходных потоков. В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов при проектировании следует руководствоваться требованиями [СП 396.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513).

Примечание - В случае пересечения парка городскими улицами и дорогами/автодорогами общей сети участки их прохождения не включаются в баланс территории парка.

5.12 Максимальная доступность входов в парк от остановок НГПТОП составляет 250 м - по каждому направлению движения.

Рекомендуемая доступность входов в парк от остановок НГПТОП составляет не более 150 м - по каждому направлению движения.

5.13 Для организации рекреационных потоков, защиты природных ценных объектов, элементов благоустройства парка и т.п. применяют светопрозрачные ограждения, включающие различные виды литых, кованых, сварных и иных конструкций, а также живую изгородь и посадки кустарникового озеленения, выполняющие роль ограждений. Ограждения могут применяться по границам парка и внутри него.

Необходимость применения ограждений определяют с учетом [пункта 9.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176&dst=103654) СП 42.13330.2016.

5.14 Для паркования автомобилей сотрудников и посетителей парка следует предусматривать стоянки автомобилей (открытые площадки), обеспечивая требуемое количество машино-мест согласно [приложению Ж](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176&dst=102441) СП 42.13330.2016 или РНГП (МНГП).

Максимальное количество единовременных посетителей для укрупненных расчетов принимают в соответствии с [СП 42.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176) по величине допустимой рекреационной нагрузки.

В случае расположения станций скоростного внеуличного транспорта в радиусе до 700 м (по воздушной прямой) от входа в парк, допускается снижать требуемое количество машино-мест до 15%, если это не противоречит РНГП (МНГП).

Стоянки автомобилей (открытые площадки) рекомендуется размещать на удалении от входа в парк согласно [пункту 5.4.15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513&dst=100348) СП 396.1325800.2018.

Примечание - По заданию на проектирование допускаются:

- размещение на участках и прилегающих к парку отведенных участках многоуровневых паркингов [(СП 113.13330)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=24868) при обеспечении требований [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411554&dst=100012), при подземном размещении - с учетом [СП 473.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25351);

- стоянки для автобусов - при наличии на территории парка объектов ОКН.

5.15 Стоянки автомобилей для автотранспорта МГН следует размещать в непосредственной близости от входов в парк или в административно-хозяйственной зоне парка в количестве согласно [пункту 5.2.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34256&dst=100220) СП 59.13330.2020.

5.16 Парки входят в состав функциональных и территориальных зон рекреационного назначения, границы и параметры которых устанавливают, соответственно, в составе генеральных планов поселений и ПЗЗ, городских и муниципальных округов.

Информацию о границах и характеристиках планируемого к размещению или реконструируемого парка отображают на чертежах и в материалах по обоснованию ППТ и она должна включать:

- градостроительную характеристику, содержащую анализ территории проектируемого парка в планировочной структуре городских и муниципальных округов, городских и сельских поселений; транспортной сети; инженерных коммуникаций; перспективы использования прилегающих территорий в радиусе нормативной доступности;

- параметры территории (площадь, протяженность границ, компактность территории);

- природную характеристику, включающую: типы рельефа, состояние почвенного покрова; характеристику водных объектов; состояние растительного и животного мира с фиксацией краснокнижных объектов; выявление ценных природных объектов (формы рельефа, объекты растительного и животного мира и т.д.); санитарно-экологические ограничения использования территории;

- обоснование присвоения территории проектируемого парка конкретного вида функциональной специализации с учетом оценки природоохранной и рекреационной значимости;

- расчет рекреационной нагрузки;

- обоснование выделения функциональных зон.

Примечание - С учетом комплексного анализа территории следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение (или устранение) отрицательного влияния техногенных факторов, в том числе: по рекультивации нарушенных земельных участков; по защите зеленых насаждений, объектов животного мира.

5.17 Обоснование присвоения проектируемому парку типа его функциональной специализации в соответствии с классификацией парков [(приложение А)](#P850) осуществляется на основании анализа:

- природоохранной, историко-культурной и рекреационной ценности земельного участка (участков), предназначенного(ых) для организации парка;

- перспектив развития территории на основании действующей градостроительной документации.

5.18 Выполнение инженерных изысканий на земельных участках размещения парка предусматривают по [СП 47.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27119), [СП 317.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29023), [СП 438.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=23838), [СП 502.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27634).

5.19 При размещении новых и развитии, в том числе реконструкции, существующих парков следует учитывать климатические параметры в соответствии с [СП 131.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30822).

5.20 В составе РНГП (МНГП) устанавливают требования по обеспеченности парков для населения с учетом местных природных условий, климатических параметров и опасных природных воздействий в соответствии с требованиями [СП 115.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=22434).

**6 Требования к функциональному зонированию и архитектурно-планировочной организации территории парка**

(раздел 6 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100027), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**6.1 Функциональное зонирование**

6.1.1 Параметры основных функциональных зон парка определяют на основании анализа природоохранной, историко-культурной и рекреационной ценности территории в соответствии с функциональной специализацией парка и распределением по его территории зон концентрации посетителей с учетом градостроительных регламентов, требований охраны объектов культурного наследия, допустимой рекреационной нагрузки, характера существующего и перспективного функционального использования прилегающих к парку территорий на основании анализа архитектурно-планировочной ситуации.

6.1.2 При формировании функционально-планировочного каркаса парка необходимо определить:

- требуемое количество и местоположение входов на территорию парка и выходов из него (по [5.9](#P245));

- целесообразность организации пропуска транзитных пешеходных потоков [<\*>](#P301) через парк, направленных от жилых территорий и объектов приложения труда, к станциям скоростного внеуличного транспорта и остановочным пунктам НГПТОП;

- вероятное количество посетителей парка: различные группы населения с прилегающих территорий в радиусе пешеходной доступности, а также с учетом радиусов транспортной доступности для парков [<\*\*>](#P302) районного и общегородского значения по [5.5](#P225);

- маршруты путей следования различных поведенческих групп посетителей парка;

- местоположение пешеходных и транспортных коммуникаций дорожно-тропиночной сети;

- зонирование, местоположение объектов и элементов благоустройства, объектов капитального строительства (при их планировании) зон различного функционального назначения;

- места размещения нестационарных торговых объектов, объектов общественного питания;

- требуемую ширину и протяженность основных пешеходных и велосипедных маршрутов (в том числе СИМ) с учетом перспективы устройства зимой лыжных трасс на основе расчета их пропускной способности и количества посетителей парка.

--------------------------------

<\*> В случае, если по градостроительным условиям невозможно обеспечить кратчайшие пешеходные связи по дублирующим направлениям в обход парка.

<\*\*> Для парков общегородского значения - с учетом посетителей, прибывающих на общественном и индивидуальном транспорте из других районов городского населенного пункта и с территорий, расположенных за пределами городского населенного пункта.

6.1.3 Порядок определения функциональных зон лесопарков и порядок изменения границ земель, на которых расположены лесопарки, принимают по [[2]](#P1022).

6.1.4 Требования к размещению, составу и благоустройству зон многофункциональных парков приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

**Размещение, состав элементов и объектов благоустройства,**

**объектов капитального строительства зон различного**

**функционального назначения многофункциональных парков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды зон [<1>](#P343), [<2>](#P344) | % общей площади парка | Размещение в составе парка | Ориентировочный состав [<2>](#P344) |
| 1 Зона массовых мероприятий [<3>](#P345) | 5 - 15 | Вблизи главного входа | Пункт охраны, театральные, танцевальные, киноэстрадные площадки, аттракционы, пункты проката, предприятия общественного питания и розничной торговли, туалеты, комнаты матери и ребенка, информационно-навигационные системы, поля для фестивалей, массовых игр и т.п. |
| 2 Зона тихого отдыха | 15 - 40 | Размещают в наименее посещаемых местах.Должна быть отделена декоративными зелеными насаждениями от зон массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных, культурно-просветительных мероприятий | Размещение сооружений не допускается.Площадки для отдыха, информационно-навигационные системы |
| 3 Зона культурно-просветительных мероприятий | 3 - 8 | Выделение в отдельной зоне или свободное размещение на территории объектов капитального и некапитального строительства | Выставочные павильоны, предприятия общественного питания и розничной торговли, павильоны для чтения, помещения для любительских занятий, лектории, туалеты, информационно-навигационные системы |
| 4 Физкультурно-оздоровительная зона [<3>](#P345), [<4>](#P346) | 10 - 20 | Рекомендуется объединение в единый комплекс | Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: площадки для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, многофункциональные спортивные площадки, спортивные площадки для экстремальных видов спорта, лыжные трассы, каток, раздевальные, площадки для отдыха, пункт проката, предприятия общественного питания и розничной торговли, туалеты, информационно-навигационные системы |
| 5 Зона для отдыха детей | 5 - 10 | Обособленно, на незначительном удалении от входов в парк | Детские игровые площадки, площадки для отдыха, аттракционы (детские), информационно-навигационные системы |
| 6 Административно-хозяйственная зона | 2 - 7 | Обособленно | Хозяйственные площадки, административные сооружения, автономный выезд на прилегающую улицу, парковки для автотранспорта МГН, пункт охраны, кассы, пункт проката игрового и спортивного инвентаря, пункт проката пикникового инвентаря, информационно-навигационные системы, места для уборочной техники, туалеты, площадки для выгула собак, площадки для дрессировки собак |
| <1> В зависимости от местных условий в парке допускается преобладание какой-либо одной или двух зон при сокращении площади других (при сохранении минимальной площади зоны тихого отдыха).<2> Размещение объектов, необходимых для обслуживания посетителей и связанных с природной спецификой парковой среды при максимальном сохранении природного ландшафта.<3> Размещение с учетом [СанПиН 1.2.3685](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137).<4> Размещение с учетом [СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411554&dst=100012). |

**6.1.5 Зона массовых мероприятий (рекреационная нагрузка 80 - 100 чел./га)**

На территории зоны предусматривают: защиту озелененных территорий живыми изгородями и ограждениями, буферные и почвозащитные посадки, газонные травы, устойчивые к вытаптыванию [<\*>](#P351), комбинированное покрытие дорожек, с использованием твердых покрытий, обрамление дорожек бордюрным камнем, движение по мощеной дорожно-тропиночной сети; декоративные водоемы (фонтаны, в т.ч. "сухие", бассейны); МАФ (скамьи, беседки, столы, навесы и т.п.); информационно-навигационные системы; урны; освещение.

--------------------------------

<\*> Прокалывание газонов и травяного покрова не реже двух раз за вегетативный период, работы по восстановлению поврежденных частей - при необходимости.

**6.1.6 Зона тихого отдыха (рекреационная нагрузка до 50 чел./га)**

На территории зоны предусматривают: контейнерное и вертикальное озеленение; интенсивное озеленение (заросли, куртины, растительные галереи, живые изгороди); газонные травы (для отдыха на траве), устойчивые к вытаптыванию [<\*>](#P360); МАФ (скамьи, столы, беседки, навесы и т.п.); информационно-навигационные системы; урны; освещение.

**6.1.7 Зона культурно-просветительных мероприятий (рекреационная нагрузка 50 - 100 чел./га)**

На территории зоны предусматривают: защиту озелененных территорий живыми изгородями и ограждениями, буферных и почвозащитных посадок, газонных трав, устойчивых к вытаптыванию [<\*>](#P360); аллеи и дорожки для движения посетителей; цветники с высотой садовых бортов (бордюров и т.п.) не менее 20 см; МАФ (скамьи, столы, навесы и т.п.); информационно-навигационные системы; урны; освещение.

**6.1.8 Физкультурно-оздоровительная зона (рекреационная нагрузка 50 - 100 чел./га)**

На территории зоны предусматривают: дорожки для движения велотранспорта с замкнутой трассировкой (кольца, восьмерки); буферные и почвозащитные посадки, газонные травы, устойчивые к вытаптыванию [<\*>](#P360); информационно-навигационные системы; урны; освещение.

--------------------------------

<\*> Прокалывание газонов и травяного покрова не реже двух раз за вегетативный период, работы по восстановлению поврежденных частей - при необходимости.

**6.1.9 Зона для отдыха детей (рекреационная нагрузка 50 - 100 чел./га)**

Следует учитывать факторы микроклимата (ветровой режим, инсоляция и солнцезащита), особенности рельефа. Предусматривают: декоративные формы многолетников, цветники, живые изгороди из неколючих кустарников, МАФ (скамьи, столы, навесы, беседки и т.п.), урны, освещение.

**6.1.10 Административно-хозяйственная зона (рекреационная нагрузка не регламентируется)**

На территории зоны предусматривают: твердые виды покрытия, ограждения, информационно-навигационные системы, урны, освещение.

6.1.11 Мероприятия по благоустройству каждой парковой зоны уточняют с учетом фактической рекреационной нагрузки.

6.1.12 Состав и количество функциональных зон, парковых сооружений, элементов благоустройства специализированного парка зависят от тематической направленности парка и определяют заданием на проектирование. Ориентировочный состав и благоустройство зон специализированного парка представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

**Размещение, состав элементов и объектов благоустройства,**

**объектов капитального строительства зон различного**

**функционального назначения специализированных парков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды зон [<1>](#P398) | % общей площади парка | Размещение в составе специализированного парка | Ориентировочный состав площадок и/или сооружений | Специфика благоустройства |
| 1 Основная (профилирующая) зона [<2>](#P399) | Не менее 50 | Вблизи главного входа | Состав сооружений зависит от тематической направленности парка | По [пункту 1](#P317) таблицы 6.1 |
| 2 Зона тихого отдыха | По расчету | Размещается в наименее посещаемых местах | По [пункту 2](#P321) таблицы 6.1 | По [пункту 2](#P321) таблицы 6.1 |
| 3 Дополнительные зоны [<3>](#P400) | 35 - 45 | Свободное размещение на территории объектов некапитального строительства | В зависимости от видов дополнительных зон | Состав мероприятий по благоустройству в зависимости от вида дополнительной зоны |
| 4 Административно-хозяйственная зона | 5 - 15 | По [пункту 6](#P339) таблицы 6.1 |
| <1> См. [примечание 3](#P345) к таблице 6.1.<2> При подземном размещении отдельных зон технических и иных помещений зоологических парков и ботанических садов - с учетом [СП 473.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25351).<3> Кроме зоны, указанной в [пункте 2](#P321). |

**6.2 Архитектурно-планировочная организация парка**

6.2.1 Архитектурно-планировочную организацию парка определяют по результатам:

- комплексного анализа территории, который должен включать социокультурные исследования, в том числе в части учета демографического состава посетителей, предпочтений видов рекреации, цикличности функционирования парков (и их отдельных функциональных зон);

анализа природно-климатических, ландшафтных особенностей территории;

- выявления ценных культурных и природных объектов;

- перспектив развития территории населенного пункта на основании документов территориального планирования и в соответствии с [приложением А](#P850);

- анализа существующей транспортно-планировочной организации территории, прилегающей к парку (с учетом [5.10](#P252));

- анализа категорий земель (в соответствии с [[2]](#P1022), [[3]](#P1023), [[4]](#P1024)).

6.2.2 При проектировании парка следует выделять ТПС, учитывать построение системы открытых и закрытых пространств, формировать пейзажное разнообразие.

6.2.3 В зависимости от климатических особенностей и местоположения проектируемого парка следует использовать различные ТПС, в том числе:

- закрытые - лесные массивы с высокой плотностью, с сомкнутостью полога более 0,5;

- полузакрытые - изреженные древостои или редины с густым подлеском, с сомкнутостью полога 0,3 - 0,5;

- полуоткрытые - редины с единичными деревьями и средним по густоте подростом и подлеском, с сомкнутостью полога 0,1 - 0,2;

- открытые - луга, поля, водные пространства, естественные покрытия (песок, глина и т.п.), поляны, в том числе с редкими деревьями и кустарниками.

6.2.4 Процентное соотношение закрытых и открытых пространств и их ТПС принимают в зависимости от климатических условий территории в пределах определенной географической зоны.

6.2.5 Рекомендуемые соотношения ТПС в парках (кроме природных парков и лесопарков) принимают в соответствии с таблицей 6.3.

Таблица 6.3

**Рекомендуемые соотношения типов пространственной структуры**

**с учетом природных зон**

|  |  |
| --- | --- |
| Географические зоны | Тип пространственной структуры [<1>](#P447) |
| Закрытый | Полуоткрытый | Открытый |
| Зона притундровых лесов и редкостойной тайги; таежная зона (северная часть) | 30 - 40 | 10 - 30 | 50 - 70 |
| Таежная зона (средняя часть) | 40 - 60 | 10 - 40 | 30 - 50 |
| Зона хвойно-широколиственных лесов | 40 - 70 | 10 - 40 | 20 - 30 |
| Степная и лесостепная зоны | 50 - 80 | 10 - 30 | 10 - 20 |
| Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма; Южно-Сибирская горная зона | [<2>](#P448) |
| <1> Для зоны полупустынь и пустынь - преимущественно открытый ТПС с естественным покрытием.<2> Не регламентируют: преимущественное значение определяет параметры рельефа местности, уклоны, экспозиция, профиль склона и высота.Положение каждого лесотаксационного выдела характеризуется экспозицией и крутизной склона.По крутизне склоны разделяют на:а) пологие - до 10°;б) покатые - 11° - 20°;в) крутые - 21° - 30°;г) очень крутые - свыше 30°. |

6.2.6 При проектировании парков рекомендуется предусматривать парковую дорогу для хозяйственного обслуживания (в соответствии с таблицей 6.4). Трассы парковых дорог следует выбирать в зависимости от конфигурации территории парка, предусматривая их преимущественно на периферийных территориях парка.

Таблица 6.4

**Параметры пешеходных и транспортных элементов**

**дорожно-тропиночной сети**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Элемент | Функциональное назначение | Вид покрытия | Ширина, м |
| Парковые дороги |
| Основные парковые дороги (в том числе дороги с функцией хозяйственных проездов) | Предназначены для хозяйственного обслуживания территории парка специальным транспортом, с возможностью эпизодического проезда внутрипаркового прогулочного транспорта для посетителей | Жесткие виды покрытия с учетом нагрузки от хозяйственной техники и внутрипаркового прогулочного транспорта для посетителей [<1>](#P510) | По расчету |
| Второстепенные парковые дороги (в том числе хозяйственные проезды) | Предназначены для хозяйственного обслуживания территории специальным транспортом, подъезда к зданиям (сооружениям) | Твердые виды покрытия с учетом нагрузки от хозяйственной техники [<1>](#P510) | 3,0 - 4,0 |
| Пешеходные дороги |
| Главные пешеходные дороги и аллеи | Для распределения основных потоков посетителей и являются основными маршрутами движения по парку, по ним предусматривается эпизодический проезд внутрипаркового прогулочного транспорта для посетителей | Прочные малоизнашиваемые материалы | По расчету, но не менее 6,0 |
| Второстепенные пешеходные дороги и аллеи | Предназначаются для соединения второстепенных входов и отдельных узлов парка. Возможен эпизодический проезд внутрипаркового прогулочного транспорта для посетителей | Покрытие из плитки или асфальтобетона, специальные смеси | По расчету, но не менее 3,0 |
| Дополнительные пешеходные дороги | Пешеходное движение малой интенсивности, предназначены для прогулок и подхода к отдельно стоящим объектам на территории парка | Покрытие мягкое из специальных смесей [<1>](#P510) | По расчету, но не менее 2,0 |
| Прогулочные тропы | Дополнительные дорожки для прогулок | Покрытие грунтовое [<1>](#P510) | 0,75 - 1,20 |
| Экологические тропы | Познавательно-прогулочная функция, познавательно-туристская функция, природоохранная функция, эколого-просветительная функция [<2>](#P511) | Настилы из природных материалов, минимизирующие воздействие на почву и растительность [<2>](#P511) | Определяется проектом |
| Дорожки для движения велотранспорта, дороги и тропы оздоровительные и для конной езды |
| Беговые дорожки "тропы здоровья" | Для занятий физкультурой и спортом | Асфальтовое покрытие, мягкое покрытие из специальных смесей [<1>](#P510) | 1,20 - 3,0 |
| Дорожки для движения велотранспорта | Для движения велосипедов и СИМ | Асфальтовое покрытие, покрытие из специальных материалов, обработанных вяжущими, а также из щебня, гравийного материала, грунтощебня, кирпичного боя, горных пород и шлака [<3>](#P512) | 1,5 - 2,5 |
| Дороги и тропы для конной езды | Предусматриваются по определенным маршрутам движения, предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, занятий конным спортом | Улучшенное грунтовое покрытие, безопасное для конной езды. Допускается использование песчаного покрытия [<1>](#P510) | 6,0 |
| <1> Виды покрытий уточняют в зависимости от нагрузки и использования.<2> В том числе по заданию на проектирование с учетом доступности для МГН.<3> При обосновании по заданию на проектирование - из асфальтобетона и цементобетона. |

6.2.7 Главные аллеи парка рекомендуется прокладывать по маршрутам, соединяющим входы (выходы), парковые сооружения и объекты на территории парка, планировочные узлы.

6.2.8 При проектировании дорожно-тропиночной сети следует учитывать возможность использования элементов [таблицы 6.4](#P460) для хозяйственного обслуживания территории парка.

6.2.9 Парковые дороги с функцией хозяйственных проездов следует предусматривать в стороне от основных потоков посетителей, при ширине не менее 3,5 м они могут быть совмещены с другими типами парковых дорог.

6.2.10 Для связи основных функциональных зон, входов в здания, сооружения и места отдыха массового посещения допускается предусматривать проезд внутрипаркового прогулочного транспорта для посетителей по парковым дорогам с функцией хозяйственных проездов (см. [таблицу 6.4](#P460)).

6.2.11 Хозяйственные проезды могут предусматривать как соединительные коммуникации, так и тупикового типа.

6.2.12 Пассажирские канатные дороги и фуникулеры допускается предусматривать для обеспечения связности территорий парка при наличии значительного уклона рельефа и/или водного объекта, разделяющего данные территории.

**6.3 Благоустройство и озеленение**

6.3.1 Требования к элементам дорожно-тропиночной сети приведены в [таблице 6.4](#P460).

Размещение элементов дорожно-тропиночной сети на территории лесопарков - согласно [[2]](#P1022).

6.3.2 Ширину главных и второстепенных пешеходных дорог и аллей, а также ширину дополнительных пешеходных дорог следует определять по расчету в зависимости от ожидаемой интенсивности пешеходного движения по данному направлению, но не менее указанной в [таблице 6.4](#P460).

Пропускную способность одной стандартной полосы пешеходного движения шириной 0,75 м следует принимать из расчета: на главной пешеходной дороге - 400 чел. в час пик, на второстепенной пешеходной дороге - 300 чел. в час пик. Число полос движения при расчете следует округлять до целого в большую сторону.

Скамьи и другие МАФ размещают за пределами требуемой расчетной ширины пешеходных дорог (на площадках с укрепленным покрытием).

6.3.3 Требования к проектированию беговых дорожек "тропы здоровья" приведены в [[12]](#P1032).

6.3.4 Дорожки для движения велотранспорта в парках проектируют в соответствии с требованиями [СП 396.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513) с учетом РНГП (МНГП).

Следует исключить совмещение пешеходных дорог и дорожек для движения велотранспорта. Пешеходные дороги и дорожки для движения велотранспорта следует разделять (живой изгородью, газонами, пешеходными ограждениями, полосой ребристой тактильной плитки, МАФ и др.).

Дорожки для движения велотранспорта (в том числе для движения СИМ) могут размещаться отдельно, а также входить в общегородские велосипедные маршруты.

Места пересечений дорожек для движения велотранспорта с пешеходными дорогами следует отмечать предупредительными знаками.

Участки спортивных велотрасс должны быть огорожены.

Примечания

1 Пешеходное движение на участках спортивных велотрасс должно быть исключено.

2 На участках парка при невозможности организации дорожек для движения велотранспорта (в том числе для движения СИМ) отдельно от пешеходных, их выполняют в разных покрытиях, с информационными знаками и разделяют указанными выше способами.

6.3.5 Дороги и тропы для конной езды целесообразно предусматривать в крупных и крупнейших парках.

Примечание - В составе маршрутов конного движения могут быть использованы парковые дороги.

6.3.6 При проектировании пешеходных дорог продольный уклон следует принимать не более , поперечный уклон (односкатный или двускатный): рекомендуемый - , минимальный - , максимальный - .

6.3.7 В условиях сложного рельефа при проектировании лестничных маршей, в местах перепада высот должны предусматривать обходные дополнительные пешеходные дороги или пандусы для МГН, а также объездные парковые дороги с функцией хозяйственных проездов (для проезда хозяйственной техники и внутрипаркового прогулочного транспорта для посетителей).

6.3.8 На территории парка следует предусматривать информационно-навигационную систему (стенды, указатели, световая и тактильная информация), в том числе с учетом требований [СП 59.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34256).

6.3.9 Площадки парков по функциональному назначению подразделяют на следующие виды:

6.3.9.1 Для доступности парка и массовых мероприятий, сервисов и услуг в парке:

площадки входных групп;

площадки для мероприятий;

площадки стационарных и сезонных аттракционов;

площадки стоянок автомобилей;

места велопарковок;

места для нестационарных торговых объектов;

площадки ярмарок;

площадки для посетителей перед сооружениями пунктов проката, информационных центров, постов охраны, касс, перед объектами общественного питания;

площадки фотозон.

6.3.9.2 Для тихого отдыха в парке:

площадки (места) для отдыха;

смотровые (обзорные) площадки;

площадки для барбекю;

площадки пикниковых зон;

площадки глэмпингов.

6.3.9.3 Для культурно-просветительных мероприятий, сервисов и услуг в парке:

площадки для мероприятий;

площадки летних кинотеатров;

площадки амфитеатров;

сценические площадки;

площадки для посетителей перед сооружениями для творчества (кружки, музеи, читальни, лектории, коворкинг), пунктами проката, объектов общественного питания;

места для нестационарных торговых объектов.

6.3.9.4 Для физкультурно-оздоровительных мероприятий, сервисов и услуг в парке:

спортивные площадки (бадминтон, баскетбол, волейбол, городошный спорт, теннис, настольный теннис, шахматы, хоккей, фигурное катание, многофункциональные площадки);

поля для игры в футбол, регби, хоккей на траве, хоккей с мячом;

площадки (места) для прыжков;

площадки для физкультурно-оздоровительных занятий и подвижных игр [в том числе воркаут, площадки с тренажерами, площадки физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)];

площадки аэрариев, пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжные многофункциональные площадки;

площадки скейтпарков, роллердромов и другие сооружения для занятий по экстремальным видами спорта (велоспорт, активный отдых на канатных дорожках, роллерспорт, скалолазание, скейтбординг, сноубординг, фристайл);

полосы преодоления препятствий;

поля для гольфа (мини-гольфа), тренировочные площадки для гольфа;

площадки для посетителей перед крытыми всесезонными физкультурно-спортивными сооружениями, в том числе с залами для спортивных игр, гимнастическими залами, залами единоборств, пунктами проката, раздевальными для занимающихся (тренеров, судей), объектов общественного питания;

площадки велотреков, велодромов;

площадки сезонных катков;

места для нестационарных торговых объектов.

6.3.9.5 Для игр и отдыха детей, сервисов и услуг для детского отдыха в парке:

площадки (зоны) для активных игр и отдыха детей, включая детские игровые площадки, инклюзивные детские игровые площадки, детские спортивные площадки, инклюзивные детские спортивные площадки, предусматривающие возможность для игр, в том числе совместных, детей, у которых отсутствуют ограничения здоровья, препятствующие физической активности, и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе преддошкольного возраста с местом отдыха для сопровождающих взрослых, дошкольного возраста, младшего и среднего школьного возраста, подростков, многофункциональные (комплексные) площадки;

площадки веревочных парков;

площадки "Автогородок";

площадки сезонных и стационарных детских аттракционов (парков аттракционов);

площадки для посетителей перед сооружениями общественного назначения для детского развития (кружки, дневное пребывание, комнаты (помещения, сооружения) матери и ребенка), объектов общественного питания, пунктов проката;

места для нестационарных торговых объектов.

6.3.9.6 Для организации рекреационной деятельности парка:

площадки для выгула собак;

хозяйственные площадки;

площадки для дрессировки собак;

площадки стоянок уборочной техники.

Примечания

1 Площадки для выгула собак располагают на расстоянии 40 - 60 м от ближайшей жилой застройки.

2 Площадки для дрессировки собак располагают в отдалении от главных направлений движения посетителей парка.

6.3.10 Рекомендуется включать в перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха взрослого населения: покрытия, элементы сопряжения поверхности покрытия с газоном, элементы озеленения, беседки, навесы, столы, скамьи, декоративные водные устройства, скульптурные композиции, устройства для цветов, урны, осветительное оборудование.

6.3.11 Покрытие площадки для отдыха взрослого населения рекомендуется проектировать с использованием естественных материалов (дерево, гранитный высев и т.п.) или тротуарной плитки, без использования асфальтового покрытия. При совмещении площадок для отдыха взрослого населения и детских игровых площадок не допускается применение жестких видов покрытия.

6.3.12 Требования к проектированию спортивных площадок (в том числе с учетом доступности для МГН) приведены в [СП 332.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32255), [СП 82.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405), [[12]](#P1032).

Примечание - Проектирование открытых спортивных плоскостных сооружений осуществляют по [СП 332.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32255) с учетом [СП 42.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176), [ГОСТ Р 52024](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=12451), [ГОСТ Р 52025](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28977), [СП 473.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25351); в части проектирования открытых спортивных сооружений, доступных для МГН, и спортивных площадок следует также руководствоваться [[12]](#P1032), [СП 82.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405).

6.3.13 Оборудование и покрытия детских игровых площадок следует принимать по [ГОСТ Р 52169](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17342), [ГОСТ Р 52301](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=17775) и иным национальным стандартам, которыми установлены требования к безопасности конструкций и методам испытаний, эксплуатации оборудования и покрытий детских игровых площадок.

Примечание - При наличии ПБМО, благоустройство детских игровых площадок выполняют с учетом имеющихся в них требований.

6.3.14 Зона для отдыха детей может предусматриваться в виде:

а) локального комплекса (у главного входа);

б) основного игрового комплекса (у главного входа) и его филиалов (у дополнительных входов, в других частях парка);

в) отдельных площадок (или групп площадок), размещенных на территории парка с учетом природной и градостроительной ситуации.

Варианты б) и в) предусматриваются в парках площадью более 10 га.

6.3.15 Для хозяйственных площадок необходимо использовать твердые виды покрытий (асфальт, асфальтобетон и т.п.), исключающие просачивание жидких компонентов ТКО в почву.

Требования к размещению урн на территории парков изложены в СанПиН 2.1.3684-21, [пункт 43](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100134).

6.3.16 Требования к площадкам для выгула и дрессировки собак приведены в [[19]](#P1044).

6.3.17 Стационарные общественные туалеты в парках, с учетом климатических особенностей территории строительства, должны быть оснащены оборудованием и техническими устройствами, обладающими надежностью и долговечностью конструкций, обеспечивающими безопасность пользователей, в том числе МГН, быть антивандального исполнения и соответствовать требованиям технических регламентов по пожарной, промышленной, электрической безопасности и иным регламентам и национальным стандартам.

6.3.18 Расчет количества приборов туалетов стационарного типа проводят на основании показателя единовременной максимальной посещаемости объектов рекреации в выходные дни с учетом рекреационной емкости территории.

Приборы общественных туалетов на территории парков необходимо предусматривать исходя из расчета одно место на 500 посетителей по [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041); при размещении общественных туалетов в подземном пространстве - учитывать положения [СП 473.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25351).

6.3.19 При отсутствии централизованных систем водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) необходимо предусматривать площадки для размещения мобильных туалетных кабин (или блочных мобильных туалетов) с учетом расчетной потребности в количестве мест.

6.3.20 Смежно с зонами проведения массовых мероприятий следует предусматривать площадки для размещения временных туалетных кабин (или блочных мобильных туалетов).

6.3.21 Сбор и накопление ТКО следует осуществлять в соответствии с требованиями [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041) (контейнеры, бункеры). Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов.

Сбор и накопление жидких бытовых отходов осуществляют в соответствии с требованиями [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041), обращение с хозяйственно-бытовыми сточными водами - в соответствии с [СП 32.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540) и [разделом 8.3](#P795).

6.3.22 Водоемы, расположенные на территории парков, могут использоваться в качестве объектов водной рекреации.

К зонам водной рекреации (для купания) предъявляют следующие требования:

- соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния территории требованиям [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041);

- наличие или возможность устройства удобных и безопасных подходов к воде;

- безопасный рельеф дна (отсутствие ям, зарослей водных растений, острых камней и пр.);

- благоприятный гидрологический режим (отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, резких колебаний уровня воды);

- отсутствие неблагоприятных и опасных процессов на участке береговой линии (оползней, лавин, обвалов, селей).

6.3.23 На пляжах возможно выделение:

- зоны купания - акватория с различными спортивными и игровыми сооружениями и устройствами;

- зоны отдыха (парковая часть пляжа с площадками для принятия солнечных ванн, прибрежная часть пляжа с соляриями, теневыми навесами и аэрариями; обеспеченность теневыми навесами, зонтами, тентами принимают с учетом пользования до 40% отдыхающих на пляже) - 40% - 60% территории;

- зоны спортивных занятий (спортивные площадки, трамплины, лодочные станции и др.) - 10% территории;

- зоны детского отдыха (детские игровые площадки, площадки для отдыха) - 5% - 7% территории;

- зоны зеленых насаждений - 20% - 40% территории;

- зоны размещения сооружений вспомогательного и обслуживающего назначения (гардеробы, души, туалеты, административные помещения, спасательная и актинометрическая станции, медпункт, пункты проката пляжного инвентаря, предприятия питания, павильоны и др.) - 5% - 8% территории;

- зоны размещения пешеходных дорог: не должны проходить через пляжи и места купания.

На пляжах следует предусматривать доступность для МГН (согласно [СП 59.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34256)), в том числе: площадок в составе зон спортивных занятий и детского отдыха; сооружений обслуживающего назначения в составе зоны отдыха (гардеробов, не менее одного душа, универсального туалета, предприятий питания); устройство не менее одного спуска в воду (с подходом к нему по настилу).

6.3.24 Подбор ассортимента растений для озеленения парка осуществляют по совокупности факторов, учитывающих:

- функциональную специализацию парка [(приложение А)](#P850);

- климатические условия, природные особенности территории, градостроительную ситуацию.

6.3.25 Освоение лесных участков под лесопарки и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этой территории, учитываемый при выборе размещаемых объектов, регламентированы [[2]](#P1022).

6.3.26 Мероприятия по благоустройству лесопарка, перечень и технико-экономические показатели объектов благоустройства, планируемых к размещению, принимают в зависимости от типов лесов, в которых расположен лесопарк.

6.3.27 Благоустройство территории лесопарка осуществляют в соответствии с требованиями к использованию лесов для осуществления рекреационной деятельности, установленными [[2]](#P1022), [[15]](#P1036), с учетом ПБМО.

Благоустройство территории лесопарка включает прокладку пешеходных дорог, дорожек для движения велотранспорта и лыжных трасс, устройство спортивных площадок, детских игровых площадок, площадок (мест) для отдыха, навесов (укрытий от дождя). Участки зон массового отдыха в лесопарках в радиусе до 100 м от входов и берегов водных объектов (реки, озера, пруды, водохранилища) благоустраивают по параметрам благоустройства парков общегородского значения.

6.3.28 При озеленении парка применяют приемы формирования насаждений в разнообразных сочетаниях. Посадки формируют плотными древесно-кустарниковыми группами, аллейными и рядовыми посадками и другими формами посадок (с сочетанием быстрорастущих и медленнорастущих пород и включением красивоцветущих деревьев и кустарников).

6.3.29 При расположении смежно с парком магистральных улиц и других источников шума и загазованности рекомендуется по границе парка организация плотной живой изгороди с включением в состав полосы деревьев хвойных пород, обеспечивающих зрительную изоляцию в течение всего года, а также плотных и высоких кустарников (1,5 - 1,8 м).

При формировании живой изгороди следует обеспечивать условия взаимной видимости посетителей, выходящих с территории парка, и водителей транспортных средств - на основе расчета треугольников видимости в соответствии с [СП 396.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513).

6.3.30 В основной ассортимент озеленения парка <\*> включают виды деревьев и кустарников, которые в течение длительного времени способны произрастать в городских условиях без потери декоративных качеств (наиболее ценные деревья и кустарники местных условий произрастания, а также некоторые интродукционные виды растений).

--------------------------------

<\*> Кроме лесопарков (регулируется требованиями [[2]](#P1022)).

6.3.31 В дополнительный ассортимент озеленения парка включают виды деревьев и кустарников, обладающие высокими декоративными качествами, но менее долговечные и устойчивые, чем растения основного ассортимента (как местные, так и интродукционные виды растений).

6.3.32 При выборе растений должны учитывать их декоративность, долговечность, устойчивость к воздействующим негативным факторам (загазованность, пыль, загрязнение почв, засоление, микроклимат и др.), а также к природным особенностям территорий (низкие или высокие температуры, засушливость и др.). При применении интродукционных видов растений в составе озеленения парка учитывают их биологические особенности, отсутствие агрессивности к местной флоре.

Подбор ассортимента растений (включая теневыносливые растения и растения полутени) определяют на основании размещения в парке освещенных зон, а также зон полной и частичной затененности.

6.3.33 В детских и спортивных парках не допускается использование растений с ядовитыми плодами и листьями, с колючками, деревьев с хрупкой древесиной, обильно плодоносящих, рано сбрасывающих листву, обильноцветущих видов растений, способных вызывать аллергическую реакцию в период цветения.

6.3.34 Для лечебно-оздоровительных парков подбирают ассортимент растений с декоративными, фитонцидными, шумо-, газо-, пылезащитными свойствами.

6.3.35 Требования к посадочному материалу для подбора в питомниках деревьев и кустарников для парков приведены в [ГОСТ 24909](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4690), [ГОСТ 26869](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4938), [ГОСТ 24835](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=2110), [ГОСТ 25769](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4407), [ГОСТ 28055](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ATN&n=30876), [ГОСТ Р 59370](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27089), [[13]](#P1033).

6.3.36 Требования к размещению зеленых насаждений относительно инженерных коммуникаций, зданий и сооружений приведены в [[13](#P1033), [пункт 2.6.11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=98762&dst=100238)], [СП 42.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176).

6.3.37 При подборе ассортимента растений для озеленения парков рекомендуется руководствоваться [приложением Б](#P871).

6.3.38 При создании массивов и куртин используют стандартные саженцы деревьев высотой 2,5 - 3 м и кустарников высотой 0,3 - 0,6 м.

6.3.39 При создании групп и солитеров как акцентов в композиции используют деревья из ШДВ и питомников высотой 4,5 - 5 м и кустарники высотой 0,6 - 1,0 м.

6.3.40 Пространство под древесно-кустарниковыми насаждениями рекомендуется заполнять разнотравными и высокотравными многовидовыми газонами из дикорастущих растений.

6.3.41 В зоне главного входа парка следует размещать партерный газон.

6.3.42 В парках рекомендуется создавать луговые газоны. Луговой газон следует содержать в режиме луговых угодий, допускающем хождение, отдых и игры на траве.

6.3.43 Цветники предусматривают в зонах композиционно важных узлов парка (во входных зонах, на площадях, в композиционных центрах, на пересечениях аллей). Рекомендуется также использовать цветочно-декоративные устройства (альпинарии, "альпийские горки", каменистые сады).

6.3.44 В парках проектируют следующие виды цветников:

- цветники ландшафтной композиции - цветники свободной конфигурации в виде групп, массивов, миксбордеров;

- цветники регулярной композиции - геометрической формы партеры, клумбы, рабатки, цветочные группировки, полосы, бордюры, вазы и цветочницы; создают из одно- и двухлетних растений; используют коврово-лиственные, горшечно-обсадочные цветочные культуры.

6.3.45 Цветочно-декоративные посадки следует размещать на участках, пересекаемых балками и оврагами, имеющих склоны, холмы, крутые берега ручьев и рек.

6.3.46 Типы применяемых аллей и варианты их построения (двухрядные и многорядные, одноярусные и многоярусные, с разделительной полосой, арочные, с живой изгородью и др.) определяют проектным решением. Деревья и кустарники могут быть свободно растущими или формованными.

Применяют, с учетом климатических условий, деревья с компактной кроной, долговечные и устойчивые против неблагоприятных условий произрастания, в том числе: хвойные - лиственница, ель, пихта, кипарис и др.; лиственные - липа, дуб, вяз, береза, бук, граб, платан и др.

Рекомендуемое расстояние между деревьями - 3 - 6 м (с учетом климатических условий, высаживаемых пород), между рядами - 10 м; в зависимости от размеров и формы кроны деревьев расстояние может быть увеличено или уменьшено.

6.3.47 При проектировании и выборе МАФ рекомендуется пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Рекомендуется использовать МАФ из материалов, устойчивых к внешним природным воздействиям (температурный режим, влажность, осадки и др.) и антропогенной нагрузке, и не оказывающих негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей (в том числе безопасных в радиационном отношении, не содержащих опасных соединений и элементов).

6.3.48 Требования к благоустройству парков, включая состав, параметры и иные характеристики МАФ, могут уточняться в ПБМО на основании [[10]](#P1030) с учетом [[21]](#P1048), [[22]](#P1050).

6.3.49 При проектировании благоустройства (покрытий, ограждений, лестниц, пандусов, информационно-навигационных систем) на территории парков учитывают положения [СП 82.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405), для благоустройства произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства - [раздела 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405&dst=100355) СП 82.13330.2016 и [ГОСТ Р 55935](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=19008).

**7 Параметры и нормативные показатели зданий и сооружений, входящих в состав парков**

**7.1 Особенности проектирования зданий и сооружений, их объемно-планировочные и конструктивные решения**

7.1.1 В общем балансе территории парка площадь, занимаемую элементами и объектами благоустройства, объектами капитального строительства принимают в соответствии с [таблицей 6.1](#P309), общую площадь озеленения принимают согласно [5.8](#P238).

(п. 7.1.1 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100605), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.1.2 Ограничения, виды разрешенного использования, минимальные отступы от границ земельных участков, предельное количество этажей (предельную высоту) при создании и реконструкции объектов капитального строительства в парках определяют по [[1]](#P1021). Информация, необходимая для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельных участков на территориях парков содержится в составе градостроительных планов земельных участков [[1]](#P1021).

При определении предельной высоты объектов капитального строительства подлежат соблюдению требования в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, установленные [[6]](#P1026), лесных отношений [[2]](#P1022), безопасности полетов воздушных судов, авиационной безопасности, установленные [[5]](#P1025), безопасности аттракционов согласно [[23]](#P1052), использования и охраны водных объектов [[3]](#P1023), исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей муниципальных образований; высоту элементов благоустройства, включая некапитальные нестационарные объекты, рекомендуется определять в составе требований к элементам благоустройства ПБМО.

Высоту зданий и сооружений рекомендуется принимать:

для лесопарков - до 12 м;

зоологических парков - с учетом обеспечения высоты помещений сооружений для содержания животных, обеспечивающей возможность охраны их здоровья [(ГОСТ Р 57013)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=21122);

исторических парков-музеев - определяют проектом реставрации на основании историко-культурных исследований;

других видов парков (в том числе курортные, бальнеологические) - определяют проектом.

Примечания

1 Максимальную высоту зданий и сооружений не нормируют:

- для уникальных образцов жилых, бытовых и культурных объектов в составе этнографических парков;

- для мемориальных объектов (стелы, часовни и т.д.) в составе мемориальных парков.

2 При размещении на территории парков механизированных (немеханизированных) аттракционов их высоту определяют с учетом [ГОСТ 33807](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=16458) и иных стандартов, которыми установлены требования, подлежащие соблюдению при их проектировании.

3 Для зданий и сооружений, располагаемых на территории парков, высоту определяют согласно их функциональному назначению:

- спортивных и физкультурно-оздоровительных - по [СП 332.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32255), [СП 383.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32256);

- для иных общественных зданий и сооружений для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, включая объекты сопутствующей и обслуживающей инфраструктуры, - по [СП 118.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34257).

4 При размещении зданий и сооружений (их помещений) по перечню [приложений Б](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25351&dst=100530) и [Г](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25351&dst=100755) СП 473.1325800.2019 в подземном пространстве на территории парков следует учитывать требования данного свода правил.

(п. 7.1.2 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100605), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.1.3 Природно-климатические условия и ландшафтные особенности местности определяют состав и тип парковых сооружений:

- в северных климатических подрайонах строительства (IВ, IГ, IД в соответствии с [СП 131.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30822)) рекомендуется проектировать сооружения замкнутой конфигурации, защищающей от неблагоприятных природных факторов (ветер, осадки);

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100623), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

- в южных климатических подрайонах строительства (IVА, IVБ, IVВ, IVГ в соответствии с [СП 131.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30822)) конструкции сооружений должны предусматривать проветривание, рекомендуется применение навесов.

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100623), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.1.4 В зависимости от климатических условий строительства рекомендуется использовать дифференцированную цветовую палитру в оформлении зданий и сооружений парков:

- в северных климатических подрайонах строительства (IВ, IГ, IД в соответствии с [СП 131.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30822)) - цвета с оттенками теплого цветового спектра;

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100624), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

- в южных климатических подрайонах строительства (IVА, IVБ, IVВ, IVГ в соответствии с [СП 131.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30822)) - преимущественно цвета светлой палитры с включением ярких акцентов.

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100624), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.1.5 У входных зон парков рекомендуется размещение: пункта охраны, информационных стендов с подсветкой, касс, информационного центра, пунктов проката пикникового, игрового и спортивного инвентаря, киосков, предприятий питания (с учетом [СанПиН 2.3/2.4.3590](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&dst=100037)) и розничной торговли, стационарных общественных туалетов (в том числе в подземном пространстве).

Примечание - Состав объектов при входной зоне для лесопарков уточняют заданием на проектирование.

(п. 7.1.5 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100625), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.1.6 Парковые сооружения (беседки, павильоны), скамейки рекомендуется размещать вдоль главных пешеходных дорог и аллей по направлению движения посетителей.

(п. 7.1.6 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100625), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.1.7 Планировка парка должна учитывать возможность его круглогодичного использования, в том числе с учетом переноса функций отдельных открытых площадок в сезон неблагоприятных погодных условий в закрытые помещения, изменения направлений работы пунктов проката инвентаря, прогулочных маршрутов.

7.1.8 При проектировании объектов с эксплуатируемыми кровлями следует учитывать [СП 17.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32552), [ГОСТ Р 58875](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25710).

(п. 7.1.8 введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100629), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**7.2 Противопожарные мероприятия**

(подраздел 7.2 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100632), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.2.1 При проектировании парков следует обеспечивать требования пожарной безопасности, в том числе:

- на территориях лесопарков - положений [[24]](#P1054);

- на территориях парков (кроме лесопарков) для парковых зданий и сооружений - положений [СП 1.13130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487625&dst=100013), [СП 2.13130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468315&dst=100012), [СП 3.13130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=10670), [СП 4.13130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33564).

7.2.2 Территория парка должна быть оборудована системой противопожарного оповещения по [СП 3.13130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=10670), которая должна быть обеспечена источниками бесперебойного электропитания. Объекты, находящиеся на территории парка, должны быть обеспечены системой противопожарного оповещения.

Примечание - Пути эвакуации указывают на информационных щитах на территории парка и внутри зданий и сооружений.

7.2.3 На территории парка средства пожаротушения следует размещать на щитах, окрашенных в красный цвет, смежно располагать ящики с чистым (просеянным) и сухим песком.

7.2.4 В парках, оборудованных водопроводом, следует устанавливать противопожарные гидранты, а при отсутствии водопровода - предусматривать противопожарные водоемы.

7.2.5 Площадки для барбекю в парках следует оборудовать информационными щитами, противопожарным инвентарем, емкостью для сбора мусора и отдельной емкостью для сбора углей.

**7.3 Доступность для маломобильных групп населения**

7.3.1 Мероприятия по беспрепятственному доступу МГН к зданиям и сооружениям парка следует проектировать по [СП 59.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34256), [СП 42.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176) и [СП 140.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=32257), по передвижению МГН по территории - по [СП 59.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34256) и [6.3](#P521).

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100643), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.3.2 Доступные для МГН сооружения и места общего пользования должны быть обозначены знаками или символами в виде пиктограмм установленного образца в соответствии с [ГОСТ Р 52131](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25411).

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100644), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.3.3 Крытые и открытые спортивные сооружения следует оборудовать с учетом безбарьерного использования их посетителями: для занятий спортом (активно) или в качестве зрителей (пассивно).

**7.4 Обеспечение комплексной безопасности**

7.4.1 В целях охраны общественного порядка и профилактики правонарушений на территории парка рекомендуется размещать точки видеонаблюдения, средства связи и иные средства, способствующие обеспечению безопасности посетителей и сотрудников парка, а также оказывающие сдерживающее воздействие на правонарушителей.

7.4.2 При проектировании парковых сооружений следует соблюдать требования [СП 132.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=14067), размещении в пределах второй - шестой зон приаэродромных территорий - положения [[5]](#P1025).

(п. 7.4.2 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100646), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.4.3 При проектировании на территории парка пассажирских канатных дорог следует обеспечивать требования [[25]](#P1056) и учитывать [[10]](#P1030).

(п. 7.4.3 введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100648), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.4.4 Освещение территории парка должно обеспечивать безопасное движение посетителей в вечернее время по пешеходным дорогам и аллеям с учетом требований [СП 52.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28577).

Установки наружного освещения не должны оказывать слепящее действие на водителей транспорта и пешеходов.

(п. 7.4.4 введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100648), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**7.5 Охрана окружающей среды**

(подраздел 7.5 введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100652), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

7.5.1 При проектировании новых и развитии существующих парков следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности [[14]](#P1034) и санитарно-эпидемиологического благополучия населения [[26]](#P1058), предусматривать мероприятия по охране природы. На территории парков необходимо соблюдение требований по качеству атмосферного воздуха, воды, почв, а также допустимых уровней шума и других факторов природного и техногенного происхождения [(приложение В)](#P929).

При превышении допустимых показателей следует предусматривать мероприятия по охране окружающей среды.

7.5.2 На территории парков, как объектов рекреации, должны соблюдать ПДК атмосферных загрязнений - не более 0,8 ПДК по [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041).

7.5.3 При размещении парков на пойменных территориях и в границах водоохранных зон следует соблюдать требования [[3]](#P1023).

7.5.4 Использование на территории парков открытых водных объектов, являющихся поверхностными источниками водоснабжения, для организации купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в пределах второго пояса ЗСО допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов в соответствии с [СанПиН 2.1.4.1110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=13040&dst=100012).

Примечание - Размещение парков в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения согласно [СанПиН 2.1.4.1110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=13040&dst=100012).

7.5.5 Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041).

Соответствие гигиеническим требованиям, контроль качества почв на площадках для занятий физкультурой взрослого населения, детских игровых площадках, площадках для отдыха (включая зоны санитарной охраны водоемов, прибрежных защитных полос) следует обеспечивать в соответствии с требованиями [СанПиН 1.2.3685](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137).

7.5.6 Допустимые уровни шума на парковых территориях в зонах тихого отдыха, зонах для отдыха детей (с детскими игровыми площадками) рекомендуется принимать аналогично площадкам отдыха, функционально выделенным на территории микрорайонов и групп жилых домов, в соответствии с [пунктом 23 таблицы 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=31817&dst=101769) СП 51.13330.2011.

Защиту от шума следует предусматривать с помощью экранирования преимущественно зелеными насаждениями, элементами ландшафтной организации рельефа, а при невозможности использования природных и природоподобных средств - шумозащитными экранами по [СП 276.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29018).

7.5.7 Размещение объектов, являющихся источниками электромагнитного излучения, на территории парка и прилегающих территориях регламентируется [СанПиН 1.2.3685](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137).

**8 Инженерно-техническое обеспечение парков**

**8.1 Инженерная подготовка территории**

(подраздел 8.1 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100667), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.1.1 Инженерную подготовку территории при организации нового парка и реконструкции существующего выполняют для улучшения качества участка и исключения негативного воздействия инженерно-геологических факторов в целях создания благоприятных условий для произрастания зеленых насаждений, сохранности объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), ценных природных объектов и водоемов, обеспечения благоприятных условий для отдыха и рекреации населения.

8.1.1.1 Инженерная подготовка территории парка включает следующие виды работ (с учетом требований [СП 48.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28792)):

- расчистку территории и подготовку участка (с учетом [СП 82.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405));

- проведение топографической съемки местности с определением отметок рельефа в соответствии с [СП 317.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29023) <\*>;

- организацию рельефа (вертикальная планировка территории).

--------------------------------

<\*> При отсутствии топографической съемки на территорию парка.

Состав и содержание работ по инженерной подготовке определяют в зависимости от:

- исходного состояния территории, на которой планируют размещение нового парка или расширение существующего (бывшей площадки промышленного предприятия, наличия зданий и сооружений на земельном участке, свободных от застройки земельных участков, залесенных природных территорий, культурных посадок и т.д.);

- функциональной специализации проектируемого парка, размеров территории, природных факторов среды (природно-ландшафтных признаков, климатических условий и пр.) [(приложение А)](#P850).

8.1.1.2 Требования к выполнению схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории приведены в [[13]](#P1033).

8.1.1.3 При наличии подтопляемых участков территорий в парках их защиту от подтопления принимают дифференцированно в зависимости от типа парка:

I - многофункциональные парки - понижение уровня грунтовых вод в соответствии с [СП 104.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27029), [СП 116.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30222);

II - специализированные парки - исторические парки-музеи, мемориальные парки, другие специализированные парки - понижение уровня грунтовых вод в соответствии с [СП 104.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27029), [СП 116.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30222).

В парках на пойменных территориях, примыкающих к водотокам и водоемам, предусматривают проведение лесомелиоративных мероприятий.

8.1.1.4 На участках действия эрозионных процессов с образованием оврагов на территории парков противоэрозионные мероприятия принимаются дифференцированно, в зависимости от типа парка и его размещения:

- многофункциональные парки, исторические парки-музеи, мемориальные парки - агротехнические и агромелиоративные мероприятия, а также берегоукрепление: упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование склонов с подсадкой древесно-кустарниковой растительности в соответствии с [СП 425.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=23760);

- парки на пойменных территориях и примыкающие к поверхностным водотокам и водоемам - упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование склонов проводится с применением лесомелиоративных мероприятий.

8.1.2 Сбор поверхностных сточных вод с поверхности проезжей части или мостовых переходов, примыкающих к территории парков (или проходящих по ней) автодорог общей сети или элементов УДС, с последующей ее очисткой или отводом в места, исключающие загрязнение источников водоснабжения, осуществляют по [СП 32.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540) и [подразделу 8.3](#P795)):

- в границах водоохранных зон водных объектов;

- в пределах территорий населенных пунктов;

- с территорий, имеющих ограничения по режиму хозяйственного использования в части отведения сточных вод.

8.1.3 Организацию поверхностного водоотвода с участков автодорог общей сети или элементов УДС следует проектировать в соответствии с [СП 34.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26904), [СП 35.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34262), [СП 396.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28513).

8.1.4 Количество и местоположение очистных сооружений определяется объемом расчетного стока, пропускной способностью этих сооружений, размерами водосборной площади, продольным и поперечным профилями автомобильной дороги общей сети или элементов УДС, количеством и местоположением мостов, путепроводов, съездов, переездов и других сооружений, а также рельефом местности.

8.1.5 Природоприближенные материалы (биоматы и т.п.) применяют на территории парков для защиты, укрепления и повышения устойчивости:

- естественных склонов, откосов искусственных насыпей и их оснований;

- запруд по аккумуляции эрозионных стоков, в том числе оврагозащитных сооружений;

- берегов водных объектов природного происхождения.

8.1.6 Габионные конструкции применяют на территории парков для защиты, укрепления и повышения устойчивости:

- водоотводных и водопропускных фильтрующих и очистных сооружений;

- устоев мостов, оголовков водопроводящих труб, переходов, перепадов и быстротоков.

**8.2 Теплоснабжение**

Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха общественных зданий на территории парков следует проектировать в соответствии с [СП 60.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34259), [СП 118.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34257), [СП 4.13130](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33564).

Прокладку сетей теплоснабжения следует проектировать в соответствии с [СП 124.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34427).

(абзац введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100701), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**8.3 Водоснабжение, водоотведение**

8.3.1 В общественных зданиях на территории парков следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию в соответствии с требованиями [СП 30.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34212), [СП 31.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28650), [СП 32.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540), [СП 399.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29030), [СП 118.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34257).

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100704), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.2 Водоснабжение территории парка обеспечивается раздельными системами хозяйственно-питьевого и поливочного водопроводов. Хозяйственно-питьевой водопровод прокладывается к зданиям, спортивным сооружениям, местам массового отдыха, фонтанам и бассейнам, вновь создаваемым и реконструируемым открытым водным объектам (прудам).

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100705), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.3 Хозяйственно-питьевая и противопожарные сети прокладываются преимущественно вдоль главных пешеходных дорог и аллей, условия размещения уточняются заданием на проектирование.

(п. 8.3.3 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100706), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.4 Водопроводы рекомендуется проектировать в соответствии с расположением поливочной аппаратуры и размещением фонтанов и бассейнов, располагая данные сети преимущественно вдоль главных пешеходных дорог и аллей, условия размещения уточняются заданием на проектирование.

(п. 8.3.4 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100706), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.5 Поливочный водопровод подводится к участкам парка, требующим систематического полива. Поливочный водопровод может питаться из рек, озер и других поверхностных водных объектов.

(п. 8.3.5 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100706), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.6 На территории парка допускается осуществлять систему отвода поверхностных и грунтовых вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100710), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.7 Ливневую канализацию рассчитывают согласно [СП 32.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540). Организацию поверхностного стока осуществляют с учетом СП 82.13330.2016 [(пункт 4.18)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405&dst=100576).

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100711), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.8 Рекомендуется предусматривать системы сбора, очистки и повторного использования дождевой воды.

8.3.9 В границах территорий парков с учетом [СП 42.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176) и [СП 32.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540) допускается применение открытых водоотводящих устройств. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется принимать в зависимости от видов грунтов.

(п. 8.3.9 введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100713), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.10 Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом неразмывающих скоростей воды [(СП 32.13330)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540), которые принимаются в зависимости от вида покрытия водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (ступенчатых перепадов).

(п. 8.3.10 введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100713), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.3.11 На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечивать сопряжение покрытия пешеходной дороги с газоном, их рекомендуется выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высококачественной глины.

Примечание - Рекомендации по использованию элементов и методов отвода и очистки поверхностного стока и способам их применения при разработке проектов благоустройства территории приведены в СП 82.13330.2016 [(приложение Г)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25405&dst=100770).

(п. 8.3.11 введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100713), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**8.4 Электроосвещение и слаботочные системы**

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100719), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.4.1 Электротехнические устройства зданий и сооружений на территории парка, а также резервные источники электроснабжения (в необходимых случаях) следует проектировать в соответствии с [СП 118.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=34257) и [СП 256.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=31645).

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100721), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

Выбор элементов для оборудования (и их мощности) принимается с учетом размещения в различных функциональных зонах ([таблицы 6.1](#P309) и [6.2](#P371)) для парков по их функциональной специализации и природно-ландшафтным признакам [(приложение А)](#P850) с выбором функционального и иных видов освещения [(8.4.3)](#P827) и безопасности пользователей [(7.4.4)](#P738).

(абзац введен [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100722), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.4.2 Освещение парковых территорий регламентируется [СП 52.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28577) с учетом [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041), [СанПиН 1.2.3685](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137) и РНГП (МНТП).

(п. 8.4.2 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100724), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.4.3 Виды освещения, рекомендуемые при проектировании парков:

- функциональное - на пешеходных и прогулочных зонах, детских игровых и спортивных площадках, дорожках для движения велотранспорта, зонах отдыха, парковых сооружениях;

- архитектурно-художественное - освещение памятников, зданий и парковых сооружений, декоративных элементов; включает ландшафтное освещение территории и элементов ландшафта (деревьев, кустарников, МАФ и т.д.);

- декоративное - оформление светом элементов ландшафта, водоемов, фонтанов и МАФ, участков территорий парков; включает интерактивные и временные световые инсталляции, праздничное и проекционное освещение (выведение световых элементов на вертикальные и горизонтальные поверхности);

- световая реклама и информация (конструкции с внутренним или внешним освещением).

Примечания

1 Праздничное освещение (в т.ч. иллюминация) включает элементы, системы и приемы освещения для праздничных мероприятий; может иметь временное или постоянное размещение.

2 Уровень освещенности при применении иллюминации не регламентируется.

3 К световой рекламе и информации относятся: щитовые и объемно-пространственные конструкции, стенды, тумбы, информирующие о маршрутах движения и находящихся на них объектах.

(п. 8.4.3 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100724), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.4.4 Рекомендуется использовать энергосберегающие системы освещения.

(в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100735), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

8.4.5 Исключен с 28.01.2023. - [Изменение N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100736), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр.

8.4.6 В парках рекомендуется предусматривать точки доступа в телекоммуникационную сеть "Интернет", а также оборудование со звуковым воспроизведением информации (аудиоскамейки, садовые диваны и т.п.), по заданию на проектирование - системы видеонаблюдения.

(п. 8.4.6 в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100737), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

**Приложение А**

**КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРКОВ**

(приложение А в ред. [Изменения N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100740), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

Таблица А.1



--------------------------------

<1> Включая лугопарки (на основе луговых, степных территорий) и гидропарки (на берегах морей, речных пойм, островов и т.п.).

<2> Наименование парка указано по названию основной зоны.

<3> Включая верхнее значение границы площади.

<4> С открытым доступом посетителей.

**Приложение Б**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ АССОРТИМЕНТА РАСТЕНИЙ**

**С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ**

(приложение Б введено [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100751), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

Таблица Б.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Географическая зона | Растения | Требования |
| Тундра, лесотундра | Низкорослые кустарники и кустарнички (карликовые березы, ивы и др.), травянистые виды растений, в южных районах лесотундры и по долинам рек - ели, лиственница | Устойчивость к слаборазвитым почвам, низким температурам, сильным ветрам, весенним атмосферным засухам |
| Зона притундровых лесов и редкостойной тайги | Принимается в соответствии с положением на местности, влажностью и плодородием почвы, условиями местообитания, типа леса | Условия увлажнения, защищенные участки склонов и долин водных объектов.Соответствие типу лесорастительных условий.Целевая лесообразующая древесная порода, класс бонитета, коренной тип леса, определяются по типу лесорастительных условий [(ГОСТ 18486)](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=1972) |
| Зона тайги | Коренные породы - ель, сосна, в восточной части - лиственница сибирская, пихта, кедр.Береза, черемуха, рябина, клен остролистный и др., в южной части таежной зоны - липа, дуб.Кустарники (в том числе хвойные), травянистые виды растений.Интродукционные неагрессивные виды растений | Устойчивость к перепадам теплового режима между сезонами с низкими зимними и высокими летними температурами воздуха (особенно в районах континентального климата), к значительным снеговым и ветровым нагрузкам, адаптации к вечной мерзлоте, зимним оттепелям и весенне-летним заморозкам и засухам, длинному световому дню и продолжительной зиме, бедным подзолистым почвам |
| Зона хвойно-широколиственных лесов | Коренные породы - ель и сосна, в восточной части зоны - лиственница и пихта сибирская, повсеместно широколиственные породы - дуб, липа, клен остролистный, вяз, ясень, бук, тополь.Кустарниковые и травянистые виды.Допускаются интродукционные неагрессивные виды растений | Устойчивость к весенним и летним атмосферным и почвенным засухам, зимним оттепелям, весенним заморозкам |
| Зона лесостепи | Дуб, клен, липа серебристая, ясень, граб, черешня, явор, береза, каштан и др.Кустарники, травянистые виды растений.Допускаются интродукционные неагрессивные виды растений | Устойчивость к атмосферным и почвенным засухам, зимним оттепелям |
| Зона степи | Дуб, клен полевой, берест, осина, осокорь, белая акация, гледичия, лох узколистный и др.Расширенный видовой состав при дополнительном увлажнении (поливе).Допускаются интродукционные неагрессивные виды растений | Устойчивость к атмосферным и почвенным засухам, к засолению почв, светолюбивость |
| Зона пустынь и полупустынь | Засухоустойчивые растения.При орошении видовой состав насаждений может быть расширен.Допускаются интродукционные неагрессивные виды растений | Устойчивость к длительным атмосферным и почвенным засухам, иссушающим ветрам, светолюбивость, солеустойчивость |
| Зона горного Северного Кавказа и горного Крыма | Бук восточный, пихта кавказская, дуб, клен, ель кавказская, ясень, сосна крымская, граб, груша, черешня, кизил и др.Платаны, дуб пробковый, кедр ливанский и атласский, туя гигантская и восточная, эвкалипт и др.Допускаются интродукционные неагрессивные виды растений | Адаптации к теплому влажному климату с возможными зимними заморозками, временному переувлажнению почвы |
| Примечание - Для территорий, располагаемых в Южно-Сибирской горной зоне, предусматривается посадка растений соответственно зонам, перечисленным в [приложении А](#P850), при их расположении с учетом высотной поясности. |

**Приложение В**

**НОРМИРУЕМЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ**

**ПОКАЗАТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

(приложение В введено [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100751), утв. Приказом

Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

Таблица В.1

**Нормируемые санитарно-гигиенические и экологические**

**показатели окружающей среды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный компонент ландшафта | Показатель | Нормативы, критерии | Обозначение нормативных документов |
| Атмосферный воздух | Степень загрязнения | Предельно допустимые концентрации | [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041)[[27]](#P1060) |
| Поверхностные, подземные воды | Гидрологический режим | Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | [СанПиН 2.1.4.1110](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=13040&dst=100012)[СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041)[ГОСТ 19179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=2357) |
| Горные породы | Опасные геологические явления и процессы | Степень пригодности территории.Склоновые процессы, ландшафтное планирование территории | [СП 104.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27029)[СП 115.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=22434)[СП 116.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30222)[СП 425.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=23760)[СП 436.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33322)[ГОСТ 25100](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26118) |
| Геоморфология | Характеристики рельефа, уклон местности, экспозиция склона, расчлененность рельефа | Нормы допустимых уклонов местности, вертикальная и горизонтальная расчлененность рельефа. Необходимость сооружения мостовых переходов, лестничных сходов, пандусов.Гипогеомагнитные условия.Уровень ослабления геомагнитного поля | [ГОСТ Р 51724](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=525)[СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=86855&dst=100012) |
| Почвы | Тип почвы, механический и гранулометрический состав.Уровень содержания загрязняющих веществ, степень загрязнения | Предельно допустимые концентрации.Предельно допустимый уровень | [ГОСТ 27593](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=1448)[СанПиН 1.2.3685](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137) |
| Растительность | Видовой, породный состав.Средоформирующий, санитарно-гигиенический, эстетический эффект | Выбор типа и породного состава насаждений в соответствии с типом условий местообитаний | [ГОСТ 24835](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=2110)[ГОСТ 24909](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4690)[ГОСТ 25769](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4407)[ГОСТ 26869](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4938)[ГОСТ 28055](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ATN&n=30876)[ГОСТ 28329](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=16459)[ГОСТ Р 58875](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25710) |
| Животный мир | Охраны и использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда животных | Охрана и использование объектов животного мира и среды их обитания.Изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции должно осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира | [ГОСТ Р 57007](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=28049)[СП 461.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=25163) |
| Ландшафт | Принципы ландшафтного проектирования рекреационных ландшафтов | Степень континентальности климата; принадлежность к морфоструктурам высшего порядка; особенности макрорельефа; расчлененность рельефа; биоклиматические различия; тип геохимического режима.Устойчивость к антропогенным воздействиям | [ГОСТ 17.8.1.01](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=OTN&n=4962)[ГОСТ 17.8.1.02](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=23235)[СП 502.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=27634) |
| Шум, вибрация | Уровень шума, вибрация | Для зон тихого отдыха, детских игровых площадок | [СП 51.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=31817)[СП 276.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29018)[СП 441.1325800](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30238)[ГОСТ 32957](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=19730) |
| Электромагнитное поле | Интенсивность электромагнитного излучения | Предельно допустимый уровень энергетических экспозиций ЭМП диапазона частот 30 кГц - 300 ГГц | [СанПиН 1.2.3685](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441707&dst=100137) |

**БИБЛИОГРАФИЯ**

[1] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471026) от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

[2] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470040) от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ "Лесной кодекс Российской Федерации"

[3] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471025) от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации"

[4] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483071) от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"

[5] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468594) от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ "Воздушный кодекс Российской Федерации"

[6] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482687) от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

[7] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465775) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

[8] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471020) от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

[9] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=449642) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

[10] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493235) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

[11] Позиция исключена с 28.01.2023. - [Изменение N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100848), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр.

[12] [СП 31-115-2006](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=8106) Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

[13] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=98762) Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 г. N 153 "Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации"

[14] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471223) от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[15] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410638) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 2020 г. N 908 "Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[16] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367295) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 марта 2018 г. N 122 "Об утверждении лесоустроительной инструкции"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[17] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367180) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 мая 2020 г. N 270 "О внесении изменений в лесоустроительную инструкцию, утвержденную приказом Минприроды России от 29 марта 2018 г. N 122"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[18] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=456719) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 г. N 367 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[19] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482855) от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[20] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=491416) от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ "Земельный кодекс Российской Федерации"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[21] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=407950) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[22] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426325) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 913/пр "Об утверждении методических рекомендаций по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц в решение вопросов развития городской среды"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[23] [ТР ЕАЭС 038/2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=209468&dst=100015) Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[24] [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=364560) Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[25] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373146) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13 ноября 2020 г. N 441 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[26] Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483030) от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)

[27] [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=222765) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 июня 2017 г. N 273 "Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе"

(позиция введена [Изменением N 1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30168&dst=100849), утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2022 N 1134/пр)